Своими руками :: Светодиодная панель | 21

Те, кто когда-нибудь интересовался воздушными системами охлаждения системного блока, наверняка видели оную в виде заглушки, которая вставляется в свободный слот системного блока. Я рассмотрел несколько вариантов, и у всех были существенные недостатки.

Во-первых, я не смог найти такую чёрного цвета, что меня неслыханно огорчило. Во-вторых, внешняя часть этих устройств, как правило, выглядит так, что в свой компьютер их ставить совсем не хочется. Главным образом, в этом нужно винить совершенно безвкусные решетки, выпирающие вперёд и непонятно для каких компьютеров предназначенные.

Сегодня мы попытаемся собрать именно такую систему охлаждения, которая гарантировано будет вписываться в дизайн Вашего системного блока.

| Несколько слов за здравие

Как и в продаваемых устройствах, мы используем 40 миллиметровые вентиляторы. Независимо от их количества, их нагнетательная эффективность крайне мала. Не стоит думать, что включение такого устройства существенно изменит температуру процессора или системы в целом.

Однако есть один случай, где использование такого устройство оправдывается. Сейчас существуют системы охлаждения на жёсткие диски, одним из элементов которых является рассеивающая панель, устанавливаемая сверху винчестера. В результате установки такой системы, жёсткий диск может поместиться только в 5-дюймовой слоте.

При условии, что вышеупомянутые вентиляторы установлены так, что сдувают тёплый воздух с данной пластины, они могут принести вполне заметный результат, лично у меня температура винчестера упала примерно на 10%.

| Приборы и материалы

Нам понадобится:

- 3 вентилятора 40 мм, которые стоят около 30 рублей за штуку;
- 4 светодиода, аналогичных тем, которые мы использовали в прошлый раз, точно также за 4 штуки – 80 рублей;
- Заглушка от Вашего системного блока
- Кусок оргстекла размером с заглушку;

Из основных деталей, пожалуй, всё, остальные мелочи будут искаться по мере изготовления.

Инструменты, которые могут понадобиться описать достаточно сложно, потому что каждая операция может быть выполнена, как минимум, двумя способами, поэтому, что есть под рукой, то и будем использовать.

| < | Содержание | > |

22 | Своими руками :: Светодиодная панель

| Собственно, корпус

Берём заглушку от системного блока, это будет основа будущего устройства. Если нет лишних, волноваться не стоит, можно вытащить одну из компьютера, а потом на её место водрузить получившееся творение. Используя "родную" деталь, мы автоматически решаем крайне неприятный вопрос крепления устройства в системном блоке, ведь наша заглушка в нашем корпусе сидит просто идеально.

Как правило, у панелек бывают достаточно высокие, но незначительные в толщину выступы со всех сторон. Именно их нам и нужно оставить, а ещё нам нужно быть крайне осторожными с креплениями, на которых панелька держится внутри блока, они очень легко ломаются, а без них устройство держаться просто не будет!

Чтобы избавиться от центральной части панели можно:

- Высверлить отверстия по краям таким образом, чтобы они перекрывали друг друга, а затем аккуратно доломать центральную часть. Нежелательные остатки можно убрать обыкновенным надфилем.
- Просверлить одно отверстие в центре панели, а затем ручным лобзиком аккуратно пропилить окантовку. При погрешностях, можно доработать тем же надфилем.

Лично я предпочел первый способ, просто захотелось с дрелью поиграться.

Ручной лобзик гораздо предпочтительнее, так как он просто прекрасно режет данный вид пластмассы и практически сводит к нулю шансы испортить заготовку.

В результате, сделанное отверстие должно представлять ровный прямоугольник.

| Работа с оргстеклом

Первой проблемой при работе с этим материалом является его поиск. На улице он обычно не валяется, а в магазинах продается кусками куда как гораздо большими, чем тот, что нам необходим. Вот здесь приходится включать смекалку, обзванивать знакомых и т.п. Я нашёл кусочек толщиной в 5 мм.

Необходимо нарисовать на куске оргстекла прямоугольник, который в дальнейшем будет вставлен в уже изготовленную рамочку. Я советую рисовать прямоугольник несколько больших размеров, стачивать его руками конечно трудно, но вот пилить заново это гораздо менее приятное удовольствие.

После того, как Вы разметили заготовку, приступаем непосредственно к пилке. По нарисованным линиям необходимо проскрябать канавки, для этого могут подойти любые царапающее-скрябающие предметы, а, на худой конец, прочный нож. Канавки нужны для того, чтобы точно направлять пилу по металлу, которой и следует начинать работать после того, как бороздки станут достаточно глубоки.

После того, как заготовка выпилена, её нужно подогнать к нашей рамочке, для этого примеряем её, смотрим, где что не влезает, и начинаем работать напильником. Вот здесь главное не перестараться, чтобы не получилось больших промежутков.

Ещё одним хорошим способом, особенно если у Вас (как у меня) кусок оргстекла достаточно близок к конечным размерам, является его правка на точильном станке. И быстро и качественно, но главное - не переусердствовать. Станок – это не напильник, чуть сильнее нажать и опилки из нужной части заготовки получатся ни чуть не хуже, чем из ненужной...

| < | Содержание | > |

Своими руками :: Светодиодная панель | 23

После того, как оргстекло плотно подогнано к рамке его нужно вклеить, я использовал обычный суперклей, и никаких проблем с ним не возникло.

Заранее хочу предостеречь от одной ошибки, которая у меня произошла позже, но может выскочить уже на этом шаге. Эти клея имеют очень неприятную тенденцию к тому, чтобы, растекаясь каким-то невероятным образом, оказаться на пальцах. Если после этого дотронуться до стекла, на нем оказывается след, который свести практически невозможно.

Самое неприятное, что попытка сведения может гораздо сильнее повлиять на результат, нежели небольшое пятнышко... Поэтому убедительная просьба - с клеем аккуратнее на столько, на сколько это возможно.

На данном этапе необходимо разместить вентиляторы и отметить места, в которых они будут крепиться, я просто отметил все их отверстиями.

Вентиляторы не могут быть прикреплены непосредственно на переднюю панель, в этом случае их эффективность упадёт ниже плинтуса. Необходимо ставить какие-либо подставки, чтобы отдалить их, тем самым, давая возможность нагнетать воздух.

Поскольку пластинка прозрачная, необходимо замаскировать места крепления подставок, я не придумал ничего лучше, чем просверлить отверстия в уже намеченных местах и приклеить туда винтики, которые остались от какого-то старого системного блока. Разумеется, их можно заменить чем угодно на Ваш вкус.

| Установка вентиляторов

Поскольку цена устройства должна всё-таки быть приемлемой, я решил изготовить подставки из того, что есть под рукой, а именно из корпуса шариковой ручки, который нарезал кусками по 1,5 см все тем же ручным лобзиком.

Приклеиваем подставки в уже намеченные винтиками места и ждём высыхания, которое можно определить, слегка покачав одну из стоек. Если не шатается, значит приклеилось! Если говорить с точки зрения времени, то три минуты вполне достаточно.

| Установка светодиодов

О полярности светодиодов и необходимости сопротивлений уже писалось, поэтому, повторяться не буду. Скажу лишь, что на этот раз не будем последовательно соединять светодиоды и ставить один резистор, а соединим их параллельно и включим резистор на каждый светодиод. Как показал прошлый опыт, с точки зрения функциональности это ничего не изменит, но монтировать и прятать провода будет легче.

Рекомендаций по тому, каким именно образом их ставить я давать не буду, выбирайте направление в котором хотите, чтоб они светили и ставьте именно так. Однако дам несколько советов:

1. Светодиоды лучше прикреплять к подставкам с помощью суперклея или просто паяльником вплавить ножку резистора или светодиода в подставку, однако увлекаться этим не стоит, испарения таких пластмасс здоровье не улучшают;
2. Стоит крепить не сам светодиод, а его выводы, тем самым, оставляя возможность регулирования его направления свечения;
3. Резисторы, проводники и выводы светодиодов пускаются вдоль подставок и самих вентиляторов, приклеиваются к ним или же в них впаиваются, перед самими вентиляторами ничего быть не должно.
4. Проводники или изолируются или проводятся таким образом, чтобы исключить контакт между ними.

После светодиодов, собственно, можно завершить установку вентиляторов, а точнее приклеить их. Приклеиваем вентиляторы так, чтобы провода были у одной длинной стороны, а проводки крайних вентиляторов смотрели внутрь.

| < | Содержание | > |

24 | Своими руками :: Светодиодная панель

| Электрическая разводка

Теперь нужно соединить красные провода вентиляторов с соответствующими проводами светодиодов (опять всё аналогично предыдущей статье).

Для этого снимаем с вентиляторов разъёмы подключения путём надавливание на проводники и выталкивания их из крепления.

Контакты там пружинные и представляют подобие колец, что достаточно удобно для объединения всех проводов, собираем вместе положительные провода вентиляторов и светодиодов, запаиваем, изолируем и повторяем операцию с отрицательными.

| Подключение

Осталось самое интересное, а именно, подключить наше устройство к блоку питания. Собственно, сложного в этом нет абсолютно ничего, только нужно найти разъём, который мы будем подсоединять. Лично я разобрал старый 3,5" дисковод, оставшийся со старинных времён, и взял оттуда разъем.

Можно попробовать разобрать CD-ROM, например, там разъём другой, но тоже подходит, для обоих этих типов разъёмов два провода по центру – отрицательные, а жёлтый (смотреть как провода идут от блока питания компьютера) +12 В, к нему мы подключаем соответственное положительный провод, к одному из черных – отрицательный.

| Что в итоге?

А получили мы вот такое устройство.

Основные наши траты составили 170 рублей, а самое простое аналогичное устройство в магазине стоит порядка 120 рублей. Таким образом, за 50 рублей мы получили свечение, прозрачность и полную совместимость именно с нашим системным блоком.

По-моему – неплохо!

| Автор: Богомазов Алексей

| < | Содержание | > |