ИВТ :: Маленькая история дискет | 47

Сейчас почти у каждого человека, более или менее близкого к компьютерному миру, имеется flash-накопитель, или попросту "флешка" – небольшое устройство, размером в половину спичечного коробка (а иногда гораздо меньше), предназначенное для хранения и транспортировки информации.

Какого объёма Ваша флешка? 256, 512 Мбайт, а может быть 2 или 4 Гбайта? Хватает ли Вам его? Думаю, что многие ответят "нет", ведь памяти, как и денег, никогда не бывает много. А теперь посмотрите на Ваш системный блок и вспомните, что совсем недавно самым популярным средством переноса информации была 3,5 дюймовая дискета ёмкостью 1,44 Мбайт. Припоминаете? Именно истории этого носителя информации сегодняшняя статья раздела "История Вычислительной Техники".

| Далёкое прошлое

История дискет началась во времена мэйнфреймов, собственно, потребность в них и возникла в связи с переходом на полупроводниковую память на машинах System/370, которая являлась энергозависимой, то есть все её содержимое стиралось при выключении. Приходилось использовать для загрузки медленные и дорогие ленточные устройства.

Проблема загрузки была разрешена Дэвидом Ноублом (David Noble), работавшим в IBM под руководством Алана Шугарта (Alan Shugart), автора множества изобретений и основателя нескольких компаний (в том числе и Seagate). Ноубл предложил использовать 8-дюймовый неперезаписываемый диск ёмкостью 80 кбайт.

Изящный метод преодоления был предложен Шугартом, и именно ему принадлежит идея пластикового конверта, в который и по сей день пакуются все дискетки. Тогда же возникла проблема с авторскими правами… Оказалось, что ещё в 50-е годы японский ученый Яширо Накамац (Yoshiro Nakamats) запатентовал гибкий диск.

| Йоширо Накамацу (Yoshiro Nakamatsu)

Йоширо Накамацу родился 26 июня 1928 года. Более известный как доктор НакаМац (Dr. NakaMats) японский изобретатель является дипломированным специалистом Токийского университета, где он провел многочисленные исследования, приведшие к различным изобретениям, среди которых дискета, фотокамера Nikon, электронные часы.

Также ему принадлежит патент на изобретение механизма приземления и антигравитационного устройства, являющихся неотъемлемой частью механизма автопилота. Йоширо Накамацу занесен в книгу рекордов Гиннеса как изобретатель 3200 устройств, 16 из которых лицензированы IBM.

Он был назначен вице-президентом Американского Общества Изобретений (American Invention Society), является членом Американского Научного Исследовательского Общества (American Scientific Research Society), председателем Международного Форума Гениев (World Genius Convention) и президентом Международного Общества Изобретений (International Invention Society).

Проблема лицензий была вскоре решена и с 1973 года IBM стала выпускать устройство 3740 Data Entry System.

| < | Содержание | > |

48 | ИВТ :: Маленькая история дискет

Постепенно ёмкость дискет достигла 256 кбайт и появилась возможность для записи. В последующем предлагалось несколько разновидностей 8-дюймовых дискет большей ёмкости, но они не получили заметного распространения.

На самом деле, большие размеры, крайняя ненадежность и маленький объём хранимых данных при достаточно высокой стоимости носителей не могли удовлетворить конечного пользователя, поэтому не заставило себя ждать появление нового формата для хранения информации.

Прототип такого устройства в 1975 году выпустила компания Burroughs, но она не довела его до уровня массового продукта. Инициатива по созданию диска размером 5,25 дюйма также принадлежит Шугарту. В первой версии 5,25-дюймовая дискета имела ёмкость 110 кбайт, затем появились дискеты на 360, 720 и 1200 кбайт.

Были многочисленные попытки замены их 3-дюймовыми дискетами, но успеха они не имели. Кстати, первые персональные компьютеры имели дисководы, которые записывали информацию только на одну сторону 5,25-дюймовой дискеты ёмкостью 160 кбайт, и первая версия операционной системы DOS могла работать только с дискетами такой ёмкости.

5,25-дюймовые дискеты имели различную маркировку:

- односторонние (SS – single-sided) – ёмкостью 160 кбайт;
- двусторонние дискеты (DS – double-sided) – ёмкостью 360 кбайт;
- двойной плотности (DD – double density) – ёмкостью 360 кбайт;
- высокой плотности (HD – high density) – ёмкостью 1,2 Мбайта.

Дискеты ёмкостью 1,2 Мбайта получили распространение с появлением IBM PC AT, оснащённых соответствующими дисководами. Однако многих пользователей это не обрадовало, ведь в дисководах для дискет в 1,2 Мбайта использовалась совершенно иная технология записи, а значит, эти дисководы были не совместимы с дискетами предшествующего поколения.

Радикальным же шагом стало появление 3,5-дюймовых дискет в жёстком контейнере. Произошло это событие в 1981 году благодаря компании Sony. Между прочим, в некоторых странах, например в Южной Африке, их называют "жёсткими", а не "гибкими", из-за твердого корпуса. Их начальная ёмкость была 360 кбайт, затем 720 кбайт и, наконец, привычные 1440 кбайт.

Первой новые дискеты стала применять HP, а затем IBM в компьютерах PS/2 и Apple в Macintosh Iix.

| Близкое будущее

Что ожидает дискеты в будущем? На мой взгляд, ответ на этот вопрос – забвение. Уже в 2003 году почти все ноутбуки перестали оснащаться дисководами, чуть позже эта же участь постигнет и настольные ПК...

Что же придет на замену гибким дискам? Хотя даже сам вопрос поставлен неправильно. Вместо дискет уже достаточно давно используются flash-брелоки, значительно обладающие большей скоростью доступа к данным. Всё более популярными становятся карты памяти, и если сегодня это скорее девайс для долговременного хранения информации (в сотовых телефонах, фотоаппаратах и MP3-плеерах), то в ближайшем будущем они могут стать основным средством для передачи данных.

По крайней мере, сейчас всё идёт к этому. Стоимость карт памяти падает с огромной скоростью, физические размеры уменьшаются, вместительность и скорость чтения/записи увеличивается, а карт-ридеры превращаются из экзотики в необходимую каждому пользователю вещь.

| А почему их называют так?

А почему дискеты до сих пор у нас называют гибкими дисками, а за рубежом floppy-дисками?

Первые дискеты были сделаны вообще из бумаги с напылением, соответственно легко сгибались, отсюда и название.

Название "floppy" появилось позже вместе с 3-дюймовыми дисководами. С английского это слово переводится как "прыгающий". Действительно, все дисководы снабжены пружинками для удобства вытаскивания из них дискет. И если на эту самую кнопочку извлечения дискетки нажать резко, то дискетка вылетала (читайте выпрыгивала) достаточно далеко.

С каждым годом мы все реже и реже видим дискеты "вживую". Без сомнения, скоро их сложно будет найти даже на фотографиях, но память о них останется если не навсегда, то очень и очень надолго. Считаете, эти слова высокими и бессмысленными? Тогда обратите внимание на то, что изображено на кнопочках для сохранения информации во всех без исключения программах...

| Автор: Ермоловский Сергей

| < | Содержание | > |